**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ**

**ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»**

**(АО «СКППК»)**

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**В ДОКУМЕНТАЦИЮ**

по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства

**«Поставка системы аудио-видео регистрации»**

**№SBR003-190127760500008**

Ростов-на-Дону

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению конкурентных закупок

АО «СКППК»

«27» марта 2019 г

**Изменения в документацию**

**по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого вправе быть исключительно субъекты малого и среднего предпринимательства**

**«Поставка системы аудио-видео регистрации»**

**№SBR003-190127760500008**

**Внесение изменений в документацию:**

1. Приложение № 2 к конкурсной документации изменить на:

Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническое задание

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | |
| **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС[[1]](#footnote-1)** | | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| Поставка системы аудио-видео регистрации | Шт. | 60 | 13 333,33 | | 16 000,00 | 800 000,00 | 960 000,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена договора (цена лота)**  **(формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора;**  **цена единицы товара и максимальное значение цены договора)** | - | - | - | | - | **800 000,00** | **960 000,00** |
| **Порядок формирования начальной (максимальной) цены (формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимального значения цены договора;**  **цены единицы товара и максимального значения цены договора)** | Начальная (максимальная) цена договора включает расходы, на перевозку, страхование и т.п., уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС), и других обязательных платежей), в том числе транспортные и командировочные расходы, затраты на расходные материалы. | | | | | | |
| **Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС** | НДС- 20 % | | | | | | |
| **2. Требования к товарам** | | | | | | | |
| Видеорегистратор ВСБ 4 ПРО  или эквивалент | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | | | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);  ГОСТ 12.2.037-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Техника пожарная. Требования безопасности;  ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности.  ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. | | | |
| Технические и функциональные характеристики товара | | | Переносное устройство Видео и аудио фиксации далее видеорегистратор должен обладать вандалозащищенностью IK10.  Водонепроницаемость ip67 .  Выдерживать температурный режим от -35 до +60.  Аудиосжатие G.711/G.726/ MP2L2.  Широкий динамический диапазон 120 Дб.  Видеорегистратор должен иметь функцию динамического шумоподавление.  Битрейт аудио 64кб/с (G.711) / 16кб/с (G.726).  Поддержка сетевой выгрузки на NAS , SMB. Поддержка протоколов TCP/IP для выгрузки данных на сетевое хранилище.  Конфигурация, видео и аудио файлы должны быть защищены от модификаций с помощью аутентификации и авторизации на устройстве.  Видеорегистратор должен поддерживать формат записи не меньше 1280x720 (30fps) . Матрица не меньше 5 Мегапикселей CMOS. Угол обзора не меньше 120 градусов.  Видеорегистратор должен поддерживать инфра красную подсветку не меньше 2 метров дальности.  Видеорегистратор должен иметь встроенную память не менее 32 Гигабайт.  Видеорегистратор должен иметь экран не меньше 2 дюймов.  Поддержка нескольких форматов видео записи :avi, mpeg4, h.264 и других.  Видеорегистратор есть возможность записи только видео или только аудио записи.  Видеорегистратор должен визуально оповестить о начале или остановке записи.  Видеорегистратор должен поддерживать видео и аудио запись не меньше 8 часов не прерывно в автономном режиме.  Видеорегистратор должен иметь доступную программированную среду (обще доступный интерпретатор).  Наличия и предоставления ПО (прошивки, шаблон бд и т.д.).  Интерфейс управления на русском языке.  Видеорегистратор должен иметь крепления на рубашку, ремень и погоны.  Сервисный цент должен находиться на территории г. Ростов-на-Дону.  Вес видеорегистратора не должен превышать 1000 г.  Видеорегистратор должен быть укомплектован зарядным устройством  Гарантийный срок устройства не менее 24 месяцев. | | | |
| Требования к безопасности товара | | | Поставка производится в полном соответствии со стандартами и руководством по эксплуатации заводов изготовителей.  Материалы, конструкции, комплектующие изделия, оборудование, должны иметь сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации. | | | |
| Требования к качеству товара | | | Товар должен быть новым, без следов использования.  Поставка производится с комплектом шнуров и драйверов на устройство, если идут в комплекте. | | | |
| Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара | | | Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями завода-изготовителя, для обеспечения его сохранности при перевозке и хранении. | | | |
| Сведения о возможности предоставить эквивалентные товары, Параметры эквивалентности | | | Параметры эквивалентности указаны в требованиях к техническим и функциональным характеристикам товара | | | |
| **3. Требования к результатам** | | | | | | | |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | | | | | | | |
| **4.** **Место, условия и порядок поставки товаров** | | | | | | | |
| Место поставки товаров | г. Ростов-на-Дону, ул. Депутатская 3. | | | | | | |
| Условия поставки товаров | Товар должен быть поставлен в хорошо упакованных коробках. Оборудование должно быть проверено на работоспособность при приемке. Поставка и отгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Покупателя. | | | | | | |
| Сроки поставки товаров | не более 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора. | | | | | | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | | | | | | | |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. | | | | | | |
| Авансирование | Авансирование не предусмотрено.. | | | | | | |
| Срок и порядок оплаты | Срок оплаты поставленных товаров по договору (отдельному этапу договора) составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора). | | | | | | |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров** | | | | | | | |
| Поставляемый товар должны иметь сертификаты качества (соответствия) или иные документы, удостоверяющие их качество в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | | | | | |
| **7. Расчет стоимости товаров за единицу** | | | | | | | |
| Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам конкурса заключается договор). | | | | | | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)